**الجسات**

**نحتاج الى جستين كل 300 م2 من مساحة المبنى و تكون فى الاركان**

**اذا زاد عدد الجسات عن اربعه يتم تنفيذ الاربعه الاولى فى الاركان و الباقى داخل مساحة المبنى**

**لا يقل عدد الجسات عن اثنين**

**تقرير الجسات يحدد قوة تحمل التربه و منه يتم تحديد النظام الانشائى قواعد او لبشه او خوازيق**

**و يحدد منسوب الحفر**

**و يحدد ضرورة وجود احلال من عدمه**

**و يحدد منسوب المياه الجوفيه**

**و يحدد نوع الاسمنت فى الخرسانه اسفل الارض**

**و يحدد سمك الغطاء الخرسانى اسفل الارض**