**الارضيات الخرسانيه**

**يتم تنفيذها فى الجراجات و المخازن و محطات الوقود و غيرها**

**مساحة البلاطه الواحده لا تزيد عن 25 م2**

**يتم تقسيم المساحه الى قطع كالشطرنج حيث يتم صب واحده و تترك المجاوره لها حتى يتم الانتهاء من صب التى تليها و هكذا حتى الانتهاء من صب كامل المساحه المطلوبه**

**بعد الانتهاء من صب البلاطه الواحده يتم رش ماده عليها مقاومه للاحتكاك**

**و تنعيمها بالهليكوبتر بعد تركيب صينيه لها**

**يتم معالجة الخرسانه بالمياه لمدة اسبوع**

**يتم تقطيع الخرسانه بالصاروخ الى بلاطات لا تزيد مساحتها عن 25 م2**

**و عمق الفاصل 3 سم وبسمك 3 مم**

**اذا كان سمك البلاطه حتى 16 سم يتم تركيب شبكة حديد سفليه**

**و اذا زاد السمك عن 16 سم يتم تركيب شبكتين حديد سفليه و علويه**